#!/bin/sh
#
# board specific defaults
#------------------------------------------------------------------------------

# Enables the 2nd bank of mixers
set AUX_BANK2 yes

param set-default BAT1_V_DIV 18
param set-default BAT2_V_DIV 18

param set-default BAT1_A_PER_V 24
param set-default BAT2_A_PER_V 24

# Enable IMU thermal control
param set-default SENS_EN_THERMAL 1

# Set Camera trigger pins to 13/14
param set-default TRIG_PINS_EX 12288

rgbled_pwm start
safety_button start
