#!/bin/sh
#
# @name BirdsEyeView Aerobotics FireFly6
# @type VTOL Tiltrotor
# @class VTOL
#
# @maintainer Roman Bapst <roman@uaventure.com>
#
# @output MAIN1 Front right motor bottom
# @output MAIN2 Front right motor top
# @output MAIN3 Back motor bottom
# @output MAIN4 Back motor top
# @output MAIN5 Front left motor bottom
# @output MAIN6 Front left motor top
# @output AUX1 Tilt servo
# @output AUX2 Elevon 1
# @output AUX3 Elevon 2
# @output AUX4 Gear
#
# @board px4_fmu-v2 exclude
# @board bitcraze_crazyflie exclude
#

. ${R}etc/init.d/rc.vtol_defaults


param set-default MC_ROLL_P 7
param set-default MC_ROLLRATE_P 0.19
param set-default MC_ROLLRATE_I 0.002
param set-default MC_ROLLRATE_D 0.005
param set-default MC_ROLLRATE_FF 0
param set-default MC_PITCH_P 7
param set-default MC_PITCHRATE_P 0.14
param set-default MC_PITCHRATE_I 0.002
param set-default MC_PITCHRATE_D 0.004
param set-default MC_PITCHRATE_FF 0
param set-default MC_YAW_P 4
param set-default MC_YAWRATE_P 0.22
param set-default MC_YAWRATE_I 0.02
param set-default MC_YAWRATE_D 0
param set-default MC_YAWRATE_FF 0

param set-default PWM_MAIN_RATE 400

param set-default VT_FW_MOT_OFFID 34
param set-default VT_IDLE_PWM_MC 1080
param set-default VT_MOT_ID 123456
param set-default VT_FW_MOT_OFFID 56
param set-default VT_TILT_MC 0.08
param set-default VT_TILT_TRANS 0.5
param set-default VT_TILT_FW 0.9
param set-default VT_ELEV_MC_LOCK 0
param set-default VT_TYPE 1
set MAV_TYPE 21

set MIXER firefly6
set MIXER_AUX firefly6

set PWM_OUT 12345678
