#!/bin/sh
#
# @name Typhoon H480 SITL
#
# @type Hexarotor x
#

. ${R}etc/init.d/rc.mc_defaults
. ${R}etc/init.d/rc.ctrlalloc

param set-default MPC_XY_VEL_I_ACC 4
param set-default MPC_XY_VEL_P_ACC 3

param set-default RTL_DESCEND_ALT 10
param set-default RTL_LAND_DELAY 0

param set-default TRIG_INTERFACE 3
param set-default TRIG_MODE 4
param set-default MNT_MODE_IN 0
param set-default MAV_PROTO_VER 2

param set-default MPC_USE_HTE 0

param set-default VM_MASS 2.66
param set-default VM_INERTIA_XX 0.06
param set-default VM_INERTIA_YY 0.06
param set-default VM_INERTIA_ZZ 0.10

param set-default CA_AIRFRAME 0
param set-default CA_METHOD 1
param set-default CA_ACT0_MIN 0.0
param set-default CA_ACT1_MIN 0.0
param set-default CA_ACT2_MIN 0.0
param set-default CA_ACT3_MIN 0.0
param set-default CA_ACT4_MIN 0.0
param set-default CA_ACT5_MIN 0.0
param set-default CA_ACT0_MAX 1.0
param set-default CA_ACT1_MAX 1.0
param set-default CA_ACT2_MAX 1.0
param set-default CA_ACT3_MAX 1.0
param set-default CA_ACT4_MAX 1.0
param set-default CA_ACT5_MAX 1.0

param set-default CA_MC_R0_PX 0.0
param set-default CA_MC_R0_PY 1.0
param set-default CA_MC_R0_CT 9.5
param set-default CA_MC_R0_KM -0.05
param set-default CA_MC_R1_PX 0.0
param set-default CA_MC_R1_PY -1.0
param set-default CA_MC_R1_CT 9.5
param set-default CA_MC_R1_KM 0.05
param set-default CA_MC_R2_PX 0.866025
param set-default CA_MC_R2_PY -0.5
param set-default CA_MC_R2_CT 9.5
param set-default CA_MC_R2_KM -0.05
param set-default CA_MC_R3_PX -0.866025
param set-default CA_MC_R3_PY 0.5
param set-default CA_MC_R3_CT 9.5
param set-default CA_MC_R3_KM 0.05
param set-default CA_MC_R4_PX 0.866025
param set-default CA_MC_R4_PY 0.5
param set-default CA_MC_R4_CT 9.5
param set-default CA_MC_R4_KM 0.05
param set-default CA_MC_R5_PX -0.866025
param set-default CA_MC_R5_PY -0.5
param set-default CA_MC_R5_CT 9.5
param set-default CA_MC_R5_KM -0.05

set MAV_TYPE 13

# set MIXER hexa_x
set MIXER direct
