(module SMD_INDUCTOR_32x25 (layer F.Cu) (tedit 57F5ACD4)
  (fp_text reference L5 (at 0 2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "4.7µH 1.5A" (at 0 -2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.6 -1.25) (end -1.6 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.6 -1.25) (end -1.6 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.6 1.25) (end 1.6 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 1.25) (end 1.6 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 0 90) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.2 0 90) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
