(module Crystal_SMD_0603_4Pads (layer F.Cu) (tedit 5849EEDE)
  (descr "Crystal, Quarz, SMD, 0603, 4 Pads,")
  (tags "Crystal, Quarz, SMD, 0603, 4 Pads,")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y2 (at 0 -4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 8M (at 0 4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -0.94996 -0.50038) (end -1.04902 -0.39878) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.84912 0.70104) (end -1.84912 -0.70104) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.84912 -0.70104) (end 1.84912 0.70104) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 3 smd rect (at 1.19888 -2.19964 270) (size 1.80086 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.19888 2.19964 270) (size 1.80086 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.19888 2.19964 270) (size 1.80086 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.19888 -2.19964 270) (size 1.80086 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
