(module SOT-223 (layer F.Cu) (tedit 56D705E3)
  (descr "module CMS SOT223 4 pins")
  (tags "CMS SOT")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -0.762) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOT-223 (at 0 0.762) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.556 1.524) (end -3.556 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.556 4.572) (end 3.556 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.556 4.572) (end 3.556 1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.556 -1.524) (end -3.556 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.556 -2.286) (end -2.032 -4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 -4.572) (end 2.032 -4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.032 -4.572) (end 3.556 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.556 -2.286) (end 3.556 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at 0 -3.302) (size 3.6576 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 3.302) (size 1.016 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.286 3.302) (size 1.016 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.286 3.302) (size 1.016 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-223.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
