(module akl182-2 (layer F.Cu) (tedit 59464298)
  (fp_text reference P4 (at -0.6 -3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONN_01X02 (at 2.2 9.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.2 8) (end 4.2 8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.2 -1.2) (end 4.2 8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.2 -1.2) (end 4.2 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.2 8) (end -4.2 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd roundrect (at 1.75 0) (size 2.5 2.5) (layers B.Cu B.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.75 0) (size 2.5 2.5) (layers B.Cu B.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.75 0) (size 1.5 1.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.75 0) (size 1.5 1.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/stmbl.pretty/akl182_2.wrl
    (at (xyz 0.1692913385826772 0.125984251968504 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
