(module SOT-23 (layer F.Cu) (tedit 594EEB5E)
  (descr "SOT-23, Standard")
  (tags SOT-23)
  (attr smd)
  (fp_text reference Q1 (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value Q_NJFET_GSD (at 0 2.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.6 -1.65) (end 1.6 1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.6 1.65) (end -1.6 1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 1.65) (end -1.6 -1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 -1.65) (end 1.6 -1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.65024 1.29916) (end 0.65024 1.2509) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.0508 -1.49982) (end 0.65024 -1.49982) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.65024 -1.49982) (end 0.65024 -1.2509) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.65024 1.29916) (end 0.65024 1.49982) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.65024 1.49982) (end -0.0508 1.49982) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 3 smd roundrect (at 0.99822 0 270) (size 0.8001 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.00076 0.95 270) (size 0.8001 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.00076 -0.95 270) (size 0.8001 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
