(module LED-0805 (layer F.Cu) (tedit 583723B0)
  (descr "LED 0805 smd package")
  (tags "LED 0805 SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference D1 (at -2.214 0.02 -270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value red (at 0 1.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.6 0.75) (end 1.1 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 -0.75) (end 1.1 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.1 0.15) (end -0.1 -0.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.1 -0.1) (end -0.25 0.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.35 -0.35) (end -0.35 0.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 0) (end 0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.35 0) (end 0 -0.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -0.35) (end 0 0.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 0.35) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.9 -0.95) (end 1.9 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.9 0.95) (end -1.9 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.9 0.95) (end -1.9 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.9 -0.95) (end 1.9 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -1.04902 0 180) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.04902 0 180) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LEDs.3dshapes/LED-0805.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
