(module akl183-2 (layer F.Cu) (tedit 594F11A7)
  (fp_text reference P6 (at 0 -6.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONN_01X02 (at 0 4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.2 -4) (end 4.2 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.2 -4) (end -4.2 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.2 3) (end 4.2 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.2 -4) (end 4.2 -4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd roundrect (at 1.75 0) (size 2.5 2.5) (layers B.Cu B.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.75 0) (size 2.5 2.5) (layers B.Cu B.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.75 0) (size 1.5 1.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.75 0) (size 1.5 1.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
