(module SOLDER_JUMPER_3 (layer F.Cu) (tedit 5816B87C)
  (fp_text reference REF** (at 0 2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOLDER_JUMPER_3 (at 0 -2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -1.5 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.5 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
