(module SOIC-7 (layer F.Cu) (tedit 57F91D49)
  (fp_text reference REF** (at 0 4.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOIC-7 (at 0 -4.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -2 1.5) (end -1.75 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -2) (end -2.5 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -2) (end -2.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 2) (end 2.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 2) (end 2.5 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 2.45) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 2.45) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 2.45) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.905 -2.45) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 -2.45) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.635 -2.45) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.905 -2.45) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
