(module RM5.08_1x2 (layer F.Cu) (tedit 5898CDB8)
  (fp_text reference P6 (at -0.34 5.848) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
  )
  (fp_text value CONN_01X02 (at 5.715 3.175) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.14 -10) (end -3.14 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.22 -10) (end -3.14 -10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.22 2) (end 8.22 -10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.14 2) (end 8.22 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 2 3.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 2 3.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/stmbl.pretty/akl230_2.wrl
    (at (xyz -0.1240157480314961 -0.07874015748031496 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
