(module LED-0805-SIDE (layer F.Cu) (tedit 594EEB78)
  (descr "LED 0805 smd package")
  (tags "LED 0805 SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference D9 (at 0.012 1.464) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value Led_Small (at 0 1.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0.75 -0.25) (end 0.75 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.75 -0.25) (end -0.75 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 0.75) (end -2 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.25 0.75) (end -2 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.25 -0.75) (end -2 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 -0.25) (end -0.75 -0.25) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.1 -0.25) (end -1.1 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.1 -0.25) (end -1.1 -0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.1 0.25) (end 1.1 -0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.1 0.25) (end 1.1 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.9 -0.95) (end 1.9 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.9 0.95) (end -1.9 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.9 0.95) (end -1.9 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.9 -0.95) (end 1.9 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd roundrect (at -1 0 180) (size 1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at 1 0 180) (size 1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/stmbl.pretty/led_side_green.wrl
    (at (xyz 0 -0.01181102362204724 0.01968503937007874))
    (scale (xyz 350.7 250.7 393.7))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
