(module USB_Micro-B_10103594-0001LF placed (layer F.Cu) (tedit 57AC0B38)
  (descr "Micro USB Type B 10103594-0001LF")
  (tags "USB USB_B USB_micro USB_OTG")
  (attr smd)
  (fp_text reference P1 (at 0 -4.625) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_OTG (at 0 4.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.25 -3.94) (end 4.25 -3.94) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.25 -3.94) (end 4.25 3.91) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.25 3.91) (end -4.25 3.91) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.25 3.91) (end -4.25 -3.94) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4 3.655) (end 4 3.655) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4 -3.665) (end 4 -3.665) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4 -3.665) (end 4 3.655) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4 3.035) (end -4 3.035) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4 3.655) (end -4 -3.665) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -2.04 90) (size 1.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -2.04 90) (size 1.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.0009 -2.04 90) (size 1.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -2.04 90) (size 1.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -2.04 90) (size 1.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -2.425 -2.165 90) (size 1.2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 2.425 -2.165 90) (size 1.2 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at -2.75 0.835 90) (size 1.7 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 2.75 0.835 90) (size 1.6 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS))
  (pad 6 smd rect (at -0.9625 1.085 90) (size 2.5 1.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.9625 1.085 90) (size 2.5 1.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
