(module Pin_Header_Angled_1x02 (layer F.Cu) (tedit 589795B1)
  (descr "Through hole pin header")
  (tags "pin header")
  (fp_text reference P4 (at 0 -5.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONN_01X02 (at 0 -3.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.191 -0.127) (end 10.033 -0.127) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.033 -0.127) (end 10.033 0.127) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.033 0.127) (end 4.191 0.127) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.191 0.127) (end 4.191 0) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.191 0) (end 10.033 0) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 -0.254) (end 1.143 -0.254) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 0.254) (end 1.143 0.254) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 2.286) (end 1.143 2.286) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 2.794) (end 1.143 2.794) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 -1.27) (end 4.064 -1.27) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 1.27) (end 4.064 1.27) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 1.27) (end 1.524 3.81) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 3.81) (end 4.064 3.81) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.064 2.286) (end 10.16 2.286) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.16 2.286) (end 10.16 2.794) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.16 2.794) (end 4.064 2.794) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.064 3.81) (end 4.064 1.27) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.064 1.27) (end 4.064 -1.27) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.16 0.254) (end 4.064 0.254) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.16 -0.254) (end 10.16 0.254) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.064 -0.254) (end 10.16 -0.254) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 1.27) (end 4.064 1.27) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 -1.27) (end 1.524 1.27) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.CrtYd))
  (pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Angled_1x02.wrl
    (at (xyz 0 -0.05 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
