HAL_COMP(io);

HAL_PIN(out0) = 0.0;
HAL_PIN(out1) = 0.0;
HAL_PIN(out2) = 0.0;
HAL_PIN(ain0) = 0.0;
HAL_PIN(ain1) = 0.0;
HAL_PIN(ain2) = 0.0;
HAL_PIN(ain3) = 0.0;
HAL_PIN(dc5v) = 0.0;
HAL_PIN(dc24v) = 0.0;
HAL_PIN(dc48v) = 0.0;


INIT(
);

RT(
);

ENDCOMP;
