(module wsp2812b (layer F.Cu) (tedit 56DA9920)
  (fp_text reference U6 (at 0.5 3.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ws2812b (at 0 -3.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.5 1.5) (end 1.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 0) (end 2 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -2.5) (end 2.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 2.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at -2.25 1.65) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.25 -1.65) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.25 1.65) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.25 -1.65) (size 1.5 0.9) (layers F.Cu F.Mask))
)
