(module Crystal_SMD_0603_4Pads (layer F.Cu) (tedit 56D33537)
  (descr "Crystal, Quarz, SMD, 0603, 4 Pads,")
  (tags "Crystal, Quarz, SMD, 0603, 4 Pads,")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Crystal_SMD_0603_4Pads (at 0 3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.50038 0) (layer F.Adhes) (width 0.381))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.14986 0) (layer F.Adhes) (width 0.381))
  (fp_circle (center -0.50038 0.94996) (end -0.39878 1.04902) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.70104 1.84912) (end -0.70104 1.84912) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.70104 -1.84912) (end 0.70104 -1.84912) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -2.19964 1.19888) (size 1.80086 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.19964 1.19888) (size 1.80086 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.19964 -1.19888) (size 1.80086 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.19964 -1.19888) (size 1.80086 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
