(module IRAM256 (layer F.Cu) (tedit 5775AEC5)
  (fp_text reference U12 (at -27.5 -12) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value IRAM256a (at 26.5 -12) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 25 -10) (end -25 -10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 25 10) (end 25 -10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -25 10) (end 25 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -25 -10) (end -25 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 31 1.5) (end 31 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 28 1.5) (end 31 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 28 -1.5) (end 31 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 28 0) (end 28 1.5) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -31 1.5) (end -31 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -28 1.5) (end -31 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -28 -1.5) (end -31 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -28 0) (end -28 -1.5) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -29.5 -11) (end -31 -9.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -29.5 11) (end -31 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 31 9.5) (end 29.5 11) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.5 -11) (end 31 -9.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -31 -1.5) (end -31 -9.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.5 11) (end -29.5 11) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 31 -9.5) (end 31 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -29.5 -11) (end 29.5 -11) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 13 thru_hole oval (at 2.54 16.5 180) (size 2 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 10 thru_hole oval (at 6.35 21.5 180) (size 2 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 9 thru_hole oval (at 7.62 16.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 11.43 21.5 180) (size 2 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at 12.7 16.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 16.51 21.5 180) (size 2 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 1 thru_hole oval (at 17.78 16.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 16 thru_hole oval (at -1.27 21.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 17 thru_hole oval (at -2.54 16.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 18 thru_hole oval (at -3.81 21.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 19 thru_hole oval (at -5.08 16.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 20 thru_hole oval (at -6.35 21.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 21 thru_hole oval (at -7.62 16.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 22 thru_hole oval (at -8.89 21.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 24 thru_hole oval (at -11.43 21.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 26 thru_hole oval (at -13.97 21.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 28 thru_hole oval (at -16.51 21.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 23 thru_hole oval (at -10.16 16.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 25 thru_hole oval (at -12.7 16.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 27 thru_hole oval (at -15.24 16.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 29 thru_hole oval (at -17.78 16.5 180) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (model ${KIPRJMOD}/stmbl.pretty/iram256.wrl
    (at (xyz -1.220472440944882 -0.4409448818897638 0.3149606299212598))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 180 90))
  )
)
