(module RM5.08_1x2 (layer F.Cu) (tedit 57755247)
  (fp_text reference P6 (at -1.27 -10.795) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONN_01X02 (at 5.715 3.175) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.175 -10.16) (end -3.175 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.255 -10.16) (end -3.175 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.255 1.905) (end 8.255 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.175 1.905) (end 8.255 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 2 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 2 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${KIPRJMOD}/stmbl.pretty/akl230_2.wrl
    (at (xyz -0.1240157480314961 -0.07874015748031496 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
