(module LED-0805-SIDE (layer F.Cu) (tedit 5AC57F4D)
  (descr "LED 0805 smd package")
  (tags "LED 0805 SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference D19 (at -3.67 0.016) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value green (at 0 1.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2 0.75) (end -2 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.25 0.75) (end -2 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.25 -0.75) (end -2 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 -0.25) (end -0.75 -0.25) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.25 -0.25) (end -1.25 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.25 -0.25) (end -1.25 -0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.25 0.25) (end 1.25 -0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.25 0.25) (end 1.25 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.9 -0.95) (end 1.9 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.9 0.95) (end -1.9 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.9 0.95) (end -1.9 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.9 -0.95) (end 1.9 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd roundrect (at -1 0 180) (size 1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at 1 0 180) (size 1 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/stmbl.pretty/led_side_green.wrl
    (offset (xyz 0 -0.2 0.5))
    (scale (xyz 300 200 300))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
