(module VFQFPNPSTEP (layer F.Cu) (tedit 59F4956A)
  (fp_text reference REF** (at -7.2 3.6 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VFQFPN (at -7.2 -4 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -7.62 -8.89) (end -6.35 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 8 smd rect (at 0.08 0) (size 5.5 4.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 1.37 4.265) (size 2.3 3.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -1.37 4.265) (size 2.3 3.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd rect (at 1.37 -4.265) (size 2.3 3.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.37 -4.265) (size 2.3 3.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 1.41 6.8) (size 1.16 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at -1.41 6.8) (size 1.16 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 77 smd rect (at -1.41 -6.8) (size 1.16 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 77 smd rect (at 1.41 -6.8) (size 1.16 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd rect (at 0.31 -7) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.31 -7) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.51 -7) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd rect (at 2.51 -7) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 0.31 7) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 2.51 7) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -2.51 7) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -0.31 7) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 5.5 0 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd rect (at 5.5 -0.4 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 61 smd rect (at 5.5 -1.12 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd rect (at 5.5 -1.85 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 63 smd rect (at 5.5 -2.25 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd rect (at 5.5 -2.65 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd rect (at 5.5 -3.25 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd rect (at 5.5 0.4 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd rect (at 5.5 0.8 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd rect (at 5.5 1.52 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd rect (at 5.5 1.92 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd rect (at 5.5 2.65 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 5.5 3.25 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -5.5 0.21 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -5.5 0.61 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -5.5 1.01 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -5.5 1.41 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -5.5 1.81 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -5.5 2.21 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -5.5 2.65 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -5.5 3.25 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -5.5 -0.21 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -5.5 -0.61 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -5.5 -1.01 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -5.5 -1.41 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -5.5 -1.81 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -5.5 -2.21 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -5.5 -2.65 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -5.5 -3.25 90) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 4.445 -5.615) (size 2.89 3.57) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.445 -5.615) (size 2.89 3.57) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.445 5.615) (size 2.89 3.57) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 4.445 5.615) (size 2.89 3.57) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
