(module Socket_Strip_Straight_1x04 (layer F.Cu) (tedit 5AC56DA0)
  (descr "Through hole socket strip")
  (tags "socket strip")
  (fp_text reference P13 (at 0.338 -2.87) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
  )
  (fp_text value CONN_01X04 (at 0 -3.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9.4 -1.75) (end 9.4 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 9.4 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 1.75) (end 9.4 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end 0 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.89 -1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)(roundrect_rratio 0.25))
  (model Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Straight_1x04.wrl
    (offset (xyz 3.809999942779541 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
