(module SMD_INDUCTOR_32x25 (layer F.Cu) (tedit 5AC5683C)
  (attr smd)
  (fp_text reference L12 (at -2.57 -0.712) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value "4.7µH 1.5A" (at 0 -2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2 1.75) (end -1 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 -1.75) (end -2 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -1.75) (end -2 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 -1.5) (end -1.6 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.6 -1.5) (end -1.6 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.6 1.5) (end 1.6 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 1.5) (end 1.6 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd roundrect (at 1.2 0 90) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.2 0 90) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/stmbl.pretty/LQH32PN_sw.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 393.7 393.7 393.7))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
