(module NPI31W (layer F.Cu) (tedit 57F81F29)
  (attr virtual)
  (fp_text reference REF** (at -0.5 4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value NPI31W (at 0.7 -3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -4.7) (end -6.4 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -4.7) (end -1.5 -4.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.4 -1.4) (end 1.5 -4.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.4 1.4) (end 6.4 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 4.7) (end 6.4 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 4.7) (end 1.5 4.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.4 1.4) (end -1.5 4.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.4 -1.4) (end -6.4 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 0) (end -4.7 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 5 0) (size 3 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5 0) (size 3 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
