(module VFQFPN48 (layer F.Cu) (tedit 594DF7C1)
  (attr smd)
  (fp_text reference U2 (at -0.5 -6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value L6206Q (at 0.25 5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.5 3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.5 -3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.5 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.25 -3.25) (end -4 -3.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4 -3.25) (end -4 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 49 smd rect (at 0 0) (size 5 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 48 smd roundrect (at -2.75 -3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 47 smd roundrect (at -2.25 -3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 46 smd roundrect (at -1.75 -3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 45 smd roundrect (at -1.25 -3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 44 smd roundrect (at -0.75 -3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 43 smd roundrect (at -0.25 -3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 42 smd roundrect (at 0.25 -3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 41 smd roundrect (at 0.75 -3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 40 smd roundrect (at 1.25 -3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 39 smd roundrect (at 1.75 -3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 38 smd roundrect (at 2.25 -3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 37 smd roundrect (at 2.75 -3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 36 smd roundrect (at 3.5 -2.75) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 35 smd roundrect (at 3.5 -2.25) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 34 smd roundrect (at 3.5 -1.75) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 33 smd roundrect (at 3.5 -1.25) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 32 smd roundrect (at 3.5 -0.75) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 31 smd roundrect (at 3.5 -0.25) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 30 smd roundrect (at 3.5 0.25) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 29 smd roundrect (at 3.5 0.75) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 28 smd roundrect (at 3.5 1.25) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 27 smd roundrect (at 3.5 1.75) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 26 smd roundrect (at 3.5 2.25) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 25 smd roundrect (at 3.5 2.75) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 24 smd roundrect (at 2.75 3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at 2.25 3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at 1.75 3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at 1.25 3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at 0.75 3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at 0.25 3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at -0.25 3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at -0.75 3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at -1.25 3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at -1.75 3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at -2.25 3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at -2.75 3.5) (size 0.25 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at -3.5 2.75) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at -3.5 2.25) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at -3.5 1.75) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -3.5 1.25) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -3.5 0.75) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -3.5 0.25) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -3.5 -0.25) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -3.5 -0.75) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -3.5 -1.25) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -3.5 -1.75) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -3.5 -2.25) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -3.5 -2.75) (size 0.8 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model ../lib/stmbl.pretty/QFN48_7x7.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 390 390 390))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
