(module Socket_Strip_Angled_2x06 (layer F.Cu) (tedit 5AC56F79)
  (descr "Through hole socket strip")
  (tags "socket strip")
  (fp_text reference P10 (at 0 -4.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONN_02X06 (at 0 -2.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.75 -1.35) (end -1.75 13.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 14.45 -1.35) (end 14.45 13.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 -1.35) (end 14.45 -1.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 13.15) (end 14.45 13.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 13.97 12.64) (end 13.97 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.43 12.64) (end 13.97 12.64) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.43 3.81) (end 13.97 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.97 3.81) (end 13.97 12.64) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.43 3.81) (end 11.43 12.64) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.89 3.81) (end 11.43 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.89 12.64) (end 11.43 12.64) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.43 12.64) (end 11.43 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.89 12.64) (end 8.89 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 12.64) (end 8.89 12.64) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 3.81) (end 8.89 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.89 3.81) (end 8.89 12.64) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 3.81) (end 6.35 12.64) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 3.81) (end 6.35 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 12.64) (end 6.35 12.64) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 12.64) (end 6.35 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 12.64) (end 3.81 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 12.64) (end 3.81 12.64) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 3.81) (end 3.81 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 3.81) (end 3.81 12.64) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 3.81) (end 1.27 12.64) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 3.81) (end 1.27 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.75 -1.25) (end -1.25 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.25 -1.25) (end -1.25 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 12.64) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 12.64) (end 1.27 12.64) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 12.64) (end 1.27 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 12 thru_hole oval (at 12.7 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole oval (at 12.7 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole oval (at 10.16 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole oval (at 10.16 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (thermal_width 0.4))
  (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 5.08 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)(roundrect_rratio 0.25))
  (model Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Angled_2x06.wrl
    (offset (xyz 6.349999904632568 -1.269999980926514 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
