(module RJ45_LED (layer F.Cu) (tedit 58E701F3)
  (fp_text reference J3 (at 6.194 16.462) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
  )
  (fp_text value RJ45_LED (at -5 -1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -3.57 7.94) (end -3.556 6.858) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.25 15.5) (end 8.25 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.25 15.5) (end 8.25 15.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.25 0) (end -8.25 15.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.25 0) (end -8.25 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 11 thru_hole circle (at -6.86 14.58) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -4.57 14.58) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 4.57 14.58) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 6.86 14.58) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.57 9.72) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.55 7.94) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.53 9.72) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.51 7.94) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.51 9.72) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.53 7.94) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.55 9.72) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.57 7.94) (size 1.3 1.3) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -8.25 8.83) (size 1.9 1.9) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 8.25 8.83) (size 1.9 1.9) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -6.35 5.4) (size 3.1 3.1) (drill 3.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (clearance 0.5))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 6.35 5.4) (size 3.1 3.1) (drill 3.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (clearance 0.5))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/stmbl.pretty/RIA_AJT10L8813-011.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 393.7 393.7 393.7))
    (rotate (xyz -90 0 180))
  )
)
