(module SOT-223 (layer F.Cu) (tedit 5AC57D33)
  (descr "module CMS SOT223 4 pins")
  (tags "CMS SOT")
  (attr smd)
  (fp_text reference U2 (at 0.244 -5.578 -270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value zldo1117 (at 0 4.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.524 -3.556) (end -4.572 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.572 -3.556) (end -4.572 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.572 3.556) (end -1.524 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 -3.556) (end 2.286 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.286 -3.556) (end 4.572 -2.032) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.572 -2.032) (end 4.572 2.032) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.572 2.032) (end 2.286 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.286 3.556) (end 1.524 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd roundrect (at -3.25 -2.25 270) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25)
    (zone_connect 2))
  (pad 3 smd roundrect (at -3.25 2.25 270) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -3.25 0 270) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at 3.25 0 270) (size 3.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-223.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
