(module NPI31W (layer F.Cu) (tedit 5AC5701B)
  (attr smd)
  (fp_text reference L2 (at 0.142 -0.096) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value "1m 250mA" (at 0.7 -3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.75 1.5) (end -5.75 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.75 -1.5) (end -6.75 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.75 -2.25) (end -6.75 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -4.7) (end -6.4 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -4.7) (end -1.5 -4.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.4 -1.4) (end 1.5 -4.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.4 1.4) (end 6.4 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 4.7) (end 6.4 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 4.7) (end 1.5 4.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.4 1.4) (end -1.5 4.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.4 -1.4) (end -6.4 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 0) (end -4.7 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd roundrect (at -5 0) (size 3 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at 5 0) (size 3 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/stmbl.pretty/Coilcraft-DT3316P.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 393.7 393.7 393.7))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
