(module akl182-6 (layer F.Cu) (tedit 57D73CD8)
  (fp_text reference P9 (at -0.6 -3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONN_01X06 (at 6 9.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.55 7.9) (end -2.55 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.55 -2.3) (end 20.05 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 20.05 -2.3) (end 20.05 7.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.55 7.9) (end 20.05 7.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 6 thru_hole oval (at 17.5 0) (size 2.5 3.5) (drill 1.5 (offset 0 0.5)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at 14 0) (size 2.5 3.5) (drill 1.5 (offset 0 0.5)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole oval (at 10.5 0) (size 2.5 3.5) (drill 1.5 (offset 0 0.5)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 2.5 3.5) (drill 1.5 (offset 0 0.5)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 3.5 0) (size 2.5 3.5) (drill 1.5 (offset 0 0.5)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 7 0) (size 2.5 3.5) (drill 1.5 (offset 0 0.5)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${KIPRJMOD}/stmbl.pretty/akl182_6.wrl
    (at (xyz 0.7893700787401575 0.125984251968504 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
