(module stmbl:SOIC-7 (layer F.Cu) (tedit 5B23AC83)
  (attr smd)
  (fp_text reference U5 (at 0 3.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value LNK304D (at 0 -4.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2 -2.5) (end -2 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 2.5) (end 2 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 2.5) (end 2 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 -2.5) (end -2 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 -2.5) (end -3.75 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 -2.5) (end -3.75 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 -1.25) (end -2.25 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.45 -1.905 270) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.45 -0.635 270) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.45 1.905 270) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 2.45 1.905 270) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at 2.45 0.635 270) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at 2.45 -0.635 270) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at 2.45 -1.905 270) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/stmbl.pretty/SO7.wrl
    (offset (xyz 0 0 0.7999999879852057))
    (scale (xyz 393.7 393.7 393.7))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
