(module SMD-8B (layer F.Cu) (tedit 57742D96)
  (attr smd)
  (fp_text reference U5 (at -1.25 -5.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value lnk304 (at 0 5.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.25 -4.75) (end 3.25 -4.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.25 4.75) (end -3.25 -4.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.25 4.75) (end -3.25 4.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.25 -4.75) (end 3.25 4.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -4.445 -3.81 270) (size 1.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4.445 -1.265883 270) (size 1.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -4.445 1.274117 270) (size 1.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -4.445 3.814117 270) (size 1.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 4.445 3.814117 270) (size 1.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 4.445 -1.265883 270) (size 1.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.445 -3.81 270) (size 1.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/stmbl.pretty/smd_8b.wrl
    (at (xyz -0.1929133858267717 -0.187007874015748 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
