(module SMA_Standard (layer F.Cu) (tedit 5AC56647)
  (descr "Diode SMA")
  (tags "Diode SMA")
  (attr smd)
  (fp_text reference D2 (at 0 -2.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value "ES1J R2" (at 0 2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.75 1.25) (end -2.75 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 -1.25) (end -3.75 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.75 -1.25) (end -3.75 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.20066 -0.0508) (layer F.Adhes) (width 0.381))
  (fp_line (start -1.75 1.5) (end -1.75 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.25 1.5) (end 2.25 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.25 -1.25) (end 2.25 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 1.5) (end 2.25 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 -1.5) (end 2.25 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 1.5) (end -2.25 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 -1.25) (end -2.25 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.75 -1.25) (end -1.75 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd roundrect (at 2 0) (size 2.5 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25)
    (zone_connect 2))
  (pad 1 smd roundrect (at -2 0) (size 2.5 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/stmbl.pretty/sma.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 393.7 393.7 393.7))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
