(module SOIC-8-N (layer F.Cu) (tedit 5AC565F8)
  (descr "Module Narrow CMS SOJ 8 pins large")
  (tags "CMS SOJ")
  (attr smd)
  (fp_text reference U3 (at 4.362 -2.624) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value SI8621 (at 0 1.27) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.75 -1.25) (end -3.75 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -1.25) (end -3.75 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 -2.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.286 -2.54) (end 2.286 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.286 2.54) (end -2.286 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.286 2.54) (end -2.286 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.286 -2.54) (end 2.286 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.762 -2.54) (end 0.762 -2.032) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.762 -2.032) (end -0.508 -2.032) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.508 -2.032) (end -0.508 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.75 -1.905 270) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.75 -0.635 270) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -2.75 0.635 270) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.75 1.905 270) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 2.75 1.905 270) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at 2.75 0.635 270) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at 2.75 -0.635 270) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at 2.75 -1.905 270) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/stmbl.pretty/so8.wrl
    (offset (xyz -3.099999953442671 -2.499999962453767 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
