(module SIP7 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference U$2 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value rk-2415s (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8.24 -1.2) (end 10.78 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.78 -1.2) (end 10.78 4.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.78 4.8) (end -8.24 4.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.24 4.8) (end -8.24 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 0) (end 0 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 thru_hole oval (at -6.35 0 90) (size 2.616 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -3.81 0 90) (size 2.616 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 3.81 0 90) (size 2.616 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 8.89 0 90) (size 2.616 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
