(module R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5AC566F2)
  (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering")
  (tags "capacitor 0805")
  (attr smd)
  (fp_text reference VR1 (at 2.412 0.04 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 24V (at 0 1.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0.5 -0.65) (end 0.5 0.625) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 -0.625) (end -0.5 0.625) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1 -0.625) (end -1 -0.625) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1 0.625) (end 1 -0.625) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 0.625) (end 1 0.625) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -0.625) (end -1 0.625) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.7 -0.8) (end 1.7 -0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.7 0.8) (end 1.7 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.7 -0.8) (end -1.7 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.7 -0.8) (end 1.7 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 2 smd roundrect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25)
    (solder_mask_margin 0.1) (zone_connect 2))
  (pad 1 smd roundrect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
