(module KE0 (layer F.Cu) (tedit 5B432D39)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value KE0 (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.5 6.5) (end 5 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.5 5) (end 6.5 -5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 -6.5) (end -6.5 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.5 -6.5) (end -6.5 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 -6.5) (end 6.5 -5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 6.5) (end 6.5 5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -4.475 0) (size 4 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.475 0) (size 4 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
