(module akl182-3 (layer F.Cu) (tedit 56D31BAE)
  (fp_text reference REF** (at -0.6 -3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value akl182-3 (at 6 9.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.75 -2.8) (end 8.75 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.75 -2.8) (end 8.75 3.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.75 3.7) (end -1.75 3.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.75 3.7) (end -1.75 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.75 -2.3) (end 8.75 8.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.75 -2.3) (end -1.75 8.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.55 8.9) (end -2.55 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.55 -2.3) (end 9.55 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.55 -2.3) (end 9.55 8.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.55 8.9) (end 9.55 8.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 2.5 3.5) (drill 1.5 (offset 0 0.5)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 3.5 0) (size 2.5 3.5) (drill 1.5 (offset 0 0.5)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 7 0) (size 2.5 3.5) (drill 1.5 (offset 0 0.5)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
