(module SOT-23-6 (layer F.Cu) (tedit 5AC57600)
  (descr "6-pin SOT-23 package")
  (tags SOT-23-6)
  (attr smd)
  (fp_text reference U28 (at 0 -2.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ACT4088 (at 0 2.9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2 -0.5) (end -1 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 -1.5) (end -2 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -1.5) (end -2 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.25 -1.45) (end -0.25 -1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.25 1.45) (end 0.25 -1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.25 1.45) (end 0.25 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.25 -1.45) (end -0.25 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 5 smd roundrect (at 1.2 0) (size 1 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at 1.2 -0.95) (size 1 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at 1.2 0.95) (size 1 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.2 0.95) (size 1 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.2 0) (size 1 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.2 -0.95) (size 1 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23-6.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
