(module R_2512 (layer F.Cu) (tedit 5AC57D9E)
  (descr "Resistor SMD 2512, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
  (tags "resistor 2512")
  (attr smd)
  (fp_text reference R81 (at 4.518 -0.09 -270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value 0.003 (at 0 2.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.575 1.6) (end 2.575 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.575 -1.6) (end -2.575 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.175 -1.6) (end -3.175 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.175 1.6) (end 3.175 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.175 1.6) (end 3.175 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.175 -1.6) (end -3.175 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 -1.8) (end 3.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.8 1.8) (end 3.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.8 -1.8) (end -3.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.8 -1.8) (end 3.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 2 smd roundrect (at 2.75 0) (size 1.5 3.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25)
    (solder_mask_margin 0.1) (zone_connect 2))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.75 0) (size 1.5 3.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25)
    (solder_mask_margin 0.1) (zone_connect 2))
  (model Resistors_SMD.3dshapes/R_2512.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
