#!/bin/sh
#
# @name Generic Octocopter X geometry
#
# @type Octorotor x
# @class Copter
#
# @output MAIN1 motor 1
# @output MAIN2 motor 2
# @output MAIN3 motor 3
# @output MAIN4 motor 4
# @output MAIN5 motor 5
# @output MAIN6 motor 6
# @output MAIN7 motor 7
# @output MAIN8 motor 8
#
# @output AUX1 feed-through of RC AUX1 channel
# @output AUX2 feed-through of RC AUX2 channel
# @output AUX3 feed-through of RC AUX3 channel
#
# @maintainer Lorenz Meier <lorenz@px4.io>
#

sh /etc/init.d/rc.mc_defaults

set MIXER octo_x

set PWM_OUT 12345678
