#!/bin/sh
#
# @name Generic 10" Octo coaxial geometry
#
# @type Octorotor Coaxial
# @class Copter
#
# @output MAIN1 motor 1
# @output MAIN2 motor 2
# @output MAIN3 motor 3
# @output MAIN4 motor 4
# @output MAIN5 motor 5
# @output MAIN6 motor 6
# @output MAIN7 motor 7
# @output MAIN8 motor 8
#
# @maintainer Lorenz Meier <lorenz@px4.io>
#

sh /etc/init.d/rc.mc_defaults

set MIXER octo_cox

set PWM_OUT 12345678
