#!/bin/sh
#
# @name Standard VTOL
#
# @type Standard VTOL
#

. ${R}etc/init.d/rc.vtol_defaults

param set-default FW_L1_PERIOD 12
param set-default FW_MAN_P_MAX 30
param set-default FW_PR_FF 0.2
param set-default FW_PR_I 0.4
param set-default FW_PR_P 0.9
param set-default FW_PSP_OFF 2
param set-default FW_P_LIM_MAX 32
param set-default FW_P_LIM_MIN -15
param set-default FW_RR_FF 0.1
param set-default FW_RR_P 0.3
param set-default FW_THR_CRUISE 0.25
param set-default FW_THR_MAX 0.6
param set-default FW_THR_MIN 0.05
param set-default FW_T_ALT_TC 2
param set-default FW_T_CLMB_MAX 8
param set-default FW_T_HRATE_FF 0.5
param set-default FW_T_SINK_MAX 2.7
param set-default FW_T_SINK_MIN 2.2
param set-default FW_T_TAS_TC 2

param set-default MC_ROLLRATE_P 0.3
param set-default MC_YAW_P 1.6

param set-default MIS_TAKEOFF_ALT 10

param set-default MPC_ACC_HOR_MAX 2
param set-default MPC_XY_P 0.8
param set-default MPC_XY_VEL_P_ACC 3
param set-default MPC_XY_VEL_I_ACC 4
param set-default MPC_XY_VEL_D_ACC 0.1

param set-default NAV_ACC_RAD 5
param set-default NAV_LOITER_RAD 80

param set-default VT_FWD_THRUST_EN 4
param set-default VT_F_TRANS_THR 0.75
param set-default VT_MOT_ID 1234
param set-default VT_FW_MOT_OFFID 1234
param set-default VT_B_TRANS_DUR 8
param set-default VT_TYPE 2

param set-default RC_MAP_AUX1 8
param set-default RC_MAP_AUX2 9
param set-default RC_MAP_AUX3 10

set MAV_TYPE 22

set MIXER_FILE etc/mixers-sitl/standard_vtol_sitl.main.mix
set MIXER custom
