#!/bin/sh
#
# @name Quadrotor X Tailsitter
#
# @type VTOL Quad Tailsitter
# @class VTOL
#
# @maintainer Roman Bapst <roman@px4.io>
#
# @board px4_fmu-v2 exclude
# @board bitcraze_crazyflie exclude
#

. ${R}etc/init.d/rc.vtol_defaults


param set-default PWM_MAIN_MAX 2000
param set-default PWM_MAIN_RATE 400

param set-default VT_MOT_ID 1234
param set-default VT_IDLE_PWM_MC  1080
param set-default VT_TYPE 0
param set-default VT_ELEV_MC_LOCK 1
set MAV_TYPE 20

set MIXER quad_x_vtol

set PWM_OUT 1234
