(module WE313 (layer F.Cu) (tedit 5526D156)
  (fp_text reference REF** (at 0 5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value WE313-3 (at 0 2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8.62 10) (end -8.62 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.62 10) (end -8.62 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.62 -2) (end 8.62 10) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.62 -2) (end 8.62 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 3 3) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3 3) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
