(module USB_Micro-B (layer F.Cu) (tedit 595913C7)
  (descr "Micro USB Type B Receptacle")
  (tags "USB USB_B USB_micro USB_OTG")
  (attr smd)
  (fp_text reference P1 (at -4.608 2.318 -270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value USB_OTG (at 0 3.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.75 -2.25) (end 3.75 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.75 2.75) (end -3.75 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4 -2.75) (end -4 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4 -2.75) (end -3.75 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 -2.25) (end -3.75 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.75 2.75) (end 3.75 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.75 -2.25) (end 4 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 6 smd roundrect (at 0 0) (size 2.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25)
    (zone_connect 2))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.5 0 270) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.Paste))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.5 0 270) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.Paste))
  (pad 6 thru_hole circle (at -2.5 2.7 270) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.Paste))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.5 2.7 270) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.3 2.75 270) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -0.65 2.75 270) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at 0 2.75 270) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at 0.65 2.75 270) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at 1.3 2.75 270) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/stmbl.pretty/MicroUSB-B_Molex_105017-0001.wrl
    (at (xyz 0 -0.007874015748031498 0.04921259842519685))
    (scale (xyz 393.7 393.7 393.7))
    (rotate (xyz -90 0 180))
  )
)
