(module SOD-123 (layer F.Cu) (tedit 594EE890)
  (descr SOD-123)
  (tags SOD-123)
  (attr smd)
  (fp_text reference D2 (at 0 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value D (at 0 2.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.5 0.75) (end -1.75 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -0.75) (end -2.5 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.75 -0.75) (end -2.5 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -0.85) (end -1.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -0.85) (end 1.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -0.85) (end 1.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 0.85) (end 1.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -1) (end -2.5 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 1) (end -2.5 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 -1) (end 2.5 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 -1) (end 2.5 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.3175 -0.508) (end -0.3175 0.508) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.3175 0.381) (end -0.3175 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.3175 -0.381) (end 0.3175 0.381) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.3175 0) (end 0.3175 -0.381) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.6985 0) (end -0.3175 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.3175 0) (end 0.6985 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd roundrect (at 1.75 0) (size 1 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.75 0) (size 1 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model ../lib/stmbl.pretty/SOD123.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 390 390 390))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
